

1)




2)



3)

Чтобы каждый раз не настраивать каждый компьютер по отдельности можно выделям нужный нам компьютер+Ctrl.




4) Чтобы не было ошибки нужно изменить последнюю цифру в IP-address

Изображение выглядит как текст


Автоматически созданное описание

Изображение выглядит как текст


Автоматически созданное описание



5)



6)




7) Сеть горит зеленым огнём. Значить наша сеть функционирует. Проверим его работу.


Изображение выглядит как текст


Автоматически созданное описание

8)




9) Проверим сеть




10) Для визуализации процесса прохождение пакета воспользуемся функцией Add Simple PDU

PC0 отправляет РС0(3)



РС0(4) отправляет РС0(3)(1)



11)

